1. 烧写程序自动进入配置模式。
2. 正确配置结束，设备保存配置信息。
3. CAN信息采集内容如下：
   1. 表1CAN信息数据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电瓶电压 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

JDF11320

02100007

89860400011740487724 配置

89860400011740487724 终检